Soonmark Product Catalog
Soonmark 产品画册 - 产品分类及详细参数
Note: This document organizes 10 Soonmark printer products into 4 categories. Products with different DPI resolutions (e.g., M4201/M4301) are treated as one product family. Any errors in the original PDF have been corrected.
说明： 本文档将10款Soonmark打印机产品整理为4个分类。不同分辨率型号（如M4201/M4301）视为同一产品系列。PDF原文中的错误已进行纠正。
Category 1: M Series Direct Thermal Printers
M系列 热敏标签打印机
The M Series includes direct thermal printers designed for various label printing scenarios. These printers use direct thermal printing method (no ribbon needed), making them cost-effective for shipping labels, barcode labels, and everyday label printing.
M系列包含多种直接热敏打印机，适用于各类标签打印场景。无需碳带，使用成本低，适用于运输标签、条码标签和日常标签打印。
Product 1: M4201 / M4301
4-Inch Thermal Printer / 4英寸热敏打印机
Works Perfectly for 4" x 6" Labels / 完美适用于4" x 6"运输标签打印
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	Model No. / 型号
	M4201 (203 DPI) / M4301 (300 DPI)

	Resolution / 分辨率
	M4201: 203 DPI / M4301: 300 DPI

	Print Speed / 打印速度
	M4201: 2~6 inch/s (50.8~151.6mm/s); M4301: 2~5 inch/s (50.8~127mm/s)

	Print Width / 打印宽度
	108mm

	Print Length / 标签长度
	5~250mm

	Print Method / 打印方式
	Direct Thermal / 直接热敏

	Print Command / 打印指令
	TSPL, ESC

	Print Darkness / 打印浓度
	1~15 Concentration Levels / 1~15个浓度等级

	Processor / 处理器
	32-bit Cortex-M0

	Memory / 存储器
	320KB RAM / 4M Flash

	Interface / 通信接口
	Standard: USB; Optional: Bluetooth, WiFi, Network Port / 标配：USB  选配：蓝牙、WiFi、网口

	Control Panel / 人机界面
	One Feed button (three colors for three different status) / FEED键带三色灯

	1D Barcode / 一维条码
	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST

	2D Barcode / 二维条码
	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code

	Internal Fonts / 内置字体
	8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts downloadable from software / 八种位图字体/可通过软件下载Windows字型使用

	Sensors / 传感器
	Print head temp. detection / 打印头温度探测; Label gap detection / 标签探测; Cover close detection / 合盖探测; Black mark detection / 黑标位置探测; Paper lack detection / 纸存在探测; Thermal Resistor (Overheat Protection) / 热敏电阻（过热保护）; Through Sensor (Automatic Label Recognition) / 穿透传感器（自动识别标签）; Micro Switch / 微动开关; Reflective Sensor / 反射传感器; Through Sensor (Paper Out Error) / 穿透传感器（缺纸报错）

	Paper Type / 纸张类型
	Folded paper or roll paper, die-cut label, black mark paper / 折叠纸或卷筒纸,模切或连续标签纸

	Media Width / 介质幅宽
	20~118mm (liner inclusive / 含衬纸)

	Post-print Action / 介质处理
	Standard: Peel-off / 标配：撕离

	Media Thickness / 介质厚度
	60μm~220μm

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ127mm / 最大外径Φ127mm

	Paper Out Method / 出纸方式
	Front Paper Exit / 前出纸

	Power Supply / 电源
	Input: AC 100-240V, 50-60Hz / Output: DC24V-2.5A / 输入：AC 100-240V, 50-60Hz / 输出：DC24V-2.5A

	Working Environment / 工作环境
	5~40°C, 30%~85% RH (No Condensation) / 5~40℃，30%~85%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-5~50°C, 10%~90% RH (No Condensation) / -5~50℃，10%~90%不结露

	Printer Dimension / 产品尺寸
	232x180x152mm (L x W x Height) / 长宽高

	Product Weight / 产品重量
	1.36kg

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC


Product 2: M4202
4-Inch Thermal Printer / 4英寸热敏打印机
Works Perfectly for 4" x 6" Labels / 完美适用于4" x 6"运输标签打印
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	Model No. / 型号
	M4202

	Resolution / 分辨率
	203 DPI

	Print Speed / 打印速度
	2~6 inch/s (50.8~151.6mm/s)

	Print Width / 打印宽度
	108mm

	Print Length / 标签长度
	5~250mm

	Print Method / 打印方式
	Direct Thermal / 直接热敏

	Print Command / 打印指令
	TSPL, ESC

	Print Darkness / 打印浓度
	1~15 Concentration Levels / 1~15个浓度等级

	Processor / 处理器
	32-bit Cortex-M0

	Memory / 存储器
	320KB RAM / 4M Flash

	Interface / 通信接口
	Standard: USB; Optional: Bluetooth, WiFi, Network Port / 标配：USB  选配：蓝牙、WiFi、网口

	Control Panel / 人机界面
	One Feed button (three colors for three different status) / FEED键带三色灯

	1D Barcode / 一维条码
	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST

	2D Barcode / 二维条码
	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code

	Internal Fonts / 内置字体
	8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts downloadable from software / 八种位图字体/可通过软件下载Windows字型使用

	Sensors / 传感器
	Print head temp. detection / 打印头温度探测; Label gap detection / 标签探测; Cover close detection / 合盖探测; Black mark detection / 黑标位置探测; Paper lack detection / 纸存在探测; Thermal Resistor (Overheat Protection) / 热敏电阻（过热保护）; Through Sensor (Automatic Label Recognition) / 穿透传感器（自动识别标签）; Micro Switch / 微动开关; Reflective Sensor / 反射传感器; Through Sensor (Paper Out Error) / 穿透传感器（缺纸报错）

	Paper Type / 纸张类型
	Folded paper or roll paper, die-cut label, black mark paper / 折叠纸或卷筒纸,模切或连续标签纸

	Media Width / 介质幅宽
	30~118mm (liner inclusive / 含衬纸)

	Post-print Action / 介质处理
	Standard: Peel-off / 标配：撕离

	Media Thickness / 介质厚度
	60μm~220μm

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ127mm / 最大外径Φ127mm

	Paper Out Method / 出纸方式
	Front Paper Exit / 前出纸

	Power Supply / 电源
	Input: AC 100-240V, 50-60Hz / Output: DC24V-2.5A / 输入：AC 100-240V, 50-60Hz / 输出：DC24V-2.5A

	Working Environment / 工作环境
	5~40°C, 30%~85% RH (No Condensation) / 5~40℃，30%~85%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-5~50°C, 10%~90% RH (No Condensation) / -5~50℃，10%~90%不结露

	Printer Dimension / 产品尺寸
	220x112x102mm (L x W x Height) / 长宽高

	Product Weight / 产品重量
	1.02kg

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC


Product 3: M4203
4-Inch Linerless Thermal Label Printer / 4英寸无底纸热敏标签打印机
Linerless label printer providing extreme reliability, eco-friendly and cost-efficient labelling. / 无底纸标签打印解决方案，具有极高的可靠性、环保性和成本效益。
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	Model No. / 型号
	M4203

	Resolution / 分辨率
	203 DPI

	Print Speed / 打印速度
	2~6 inch/s (50.8~151.6mm/s)

	Print Width / 打印宽度
	108mm

	Print Length / 标签长度
	5~250mm

	Print Method / 打印方式
	Direct Thermal / 直接热敏

	Print Command / 打印指令
	TSPL, ESC

	Print Darkness / 打印浓度
	1~15 Concentration Levels / 1~15个浓度等级

	Processor / 处理器
	32-bit Cortex-M0

	Memory / 存储器
	320KB RAM / 4M Flash

	Interface / 通信接口
	Standard: USB; Optional: Bluetooth, WiFi, Network Port / 标配：USB  选配：蓝牙、WiFi、网口

	Control Panel / 人机界面
	One Feed button (three colors for three different status) / FEED键带三色灯

	1D Barcode / 一维条码
	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST

	2D Barcode / 二维条码
	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code

	Internal Fonts / 内置字体
	8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts downloadable from software / 八种位图字体/可通过软件下载Windows字型使用

	Sensors / 传感器
	Print head temp. detection / 打印头温度探测; Label gap detection / 标签探测; Cover close detection / 合盖探测; Black mark detection / 黑标位置探测; Paper lack detection / 纸存在探测; Thermal Resistor (Overheat Protection) / 热敏电阻（过热保护）; Through Sensor (Automatic Label Recognition) / 穿透传感器（自动识别标签）; Micro Switch / 微动开关; Reflective Sensor / 反射传感器; Through Sensor (Paper Out Error) / 穿透传感器（缺纸报错）

	Paper Type / 纸张类型
	Linerless label / 无底纸标签

	Media Width / 介质幅宽
	20~118mm (liner inclusive / 含衬纸)

	Post-print Action / 介质处理
	Standard: Cutter / 标配：切刀

	Media Thickness / 介质厚度
	60μm~220μm

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ127mm / 最大外径Φ127mm

	Paper Out Method / 出纸方式
	Front Paper Exit / 前出纸

	Power Supply / 电源
	Input: AC 100-240V, 50-60Hz / Output: DC24V-2.5A / 输入：AC 100-240V, 50-60Hz / 输出：DC24V-2.5A

	Working Environment / 工作环境
	5~40°C, 30%~85% RH (No Condensation) / 5~40℃，30%~85%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-5~50°C, 10%~90% RH (No Condensation) / -5~50℃，10%~90%不结露

	Printer Dimension / 产品尺寸
	232x180x152mm (L x W x Height) / 长宽高

	Product Weight / 产品重量
	1.86kg

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC


Product 4: M4204
4-Inch Dual-color Thermal Label Printer / 4英寸双色热敏标签打印机
Two-color printing, key information stands out more. / 双色打印，关键信息更加突出。
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	Model No. / 型号
	M4204

	Resolution / 分辨率
	203 DPI

	Print Speed / 打印速度
	2~6 inch/s (50.8~151.6mm/s)

	Print Width / 打印宽度
	108mm

	Print Length / 标签长度
	5~250mm

	Print Method / 打印方式
	Direct Thermal / 直接热敏

	Print Command / 打印指令
	TSPL, ESC

	Print Darkness / 打印浓度
	1~15 Concentration Levels / 1~15个浓度等级

	Processor / 处理器
	32-bit Cortex-M0

	Memory / 存储器
	320KB RAM / 4M Flash

	Interface / 通信接口
	Standard: USB; Optional: Bluetooth, WiFi, Network Port / 标配：USB  选配：蓝牙、WiFi、网口

	Control Panel / 人机界面
	One Feed button (three colors for three different status) / FEED键带三色灯

	1D Barcode / 一维条码
	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST

	2D Barcode / 二维条码
	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code

	Internal Fonts / 内置字体
	8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts downloadable from software / 八种位图字体/可通过软件下载Windows字型使用

	Sensors / 传感器
	Print head temp. detection / 打印头温度探测; Label gap detection / 标签探测; Cover close detection / 合盖探测; Black mark detection / 黑标位置探测; Paper lack detection / 纸存在探测; Thermal Resistor (Overheat Protection) / 热敏电阻（过热保护）; Through Sensor (Automatic Label Recognition) / 穿透传感器（自动识别标签）; Micro Switch / 微动开关; Reflective Sensor / 反射传感器; Through Sensor (Paper Out Error) / 穿透传感器（缺纸报错）

	Paper Type / 纸张类型
	Folded paper or roll paper, die-cut label, black mark paper / 折叠纸或卷筒纸,模切或连续标签纸

	Media Width / 介质幅宽
	20~118mm (liner inclusive / 含衬纸)

	Post-print Action / 介质处理
	Standard: Peel-off / 标配：撕离

	Media Thickness / 介质厚度
	60μm~220μm

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ127mm / 最大外径Φ127mm

	Paper Out Method / 出纸方式
	Front Paper Exit / 前出纸

	Power Supply / 电源
	Input: AC 100-240V, 50-60Hz / Output: DC24V-2.5A / 输入：AC 100-240V, 50-60Hz / 输出：DC24V-2.5A

	Working Environment / 工作环境
	5~40°C, 30%~85% RH (No Condensation) / 5~40℃，30%~85%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-5~50°C, 10%~90% RH (No Condensation) / -5~50℃，10%~90%不结露

	Printer Dimension / 产品尺寸
	232x180x152mm (L x W x Height) / 长宽高

	Product Weight / 产品重量
	1.36kg

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC


Category 2: X Series Portable Printers
X系列 便携式标签打印机
The X Series features portable/ handheld thermal printers designed for mobile labeling applications. Compact, lightweight, and battery-powered, ideal for logistics, field work, and on-the-go labeling.
X系列采用便携式热敏打印机设计，适用于移动标签应用场景。紧凑轻便，电池供电，适合物流、现场工作和移动标签打印。
Product 5: X3201
3-Inch Linerless Portable Thermal Label Printer / 3英寸无底纸便携式热敏标签打印机
Portable linerless label printer, lightweight and easy to carry. / 便携式无底纸标签打印机，轻便易携带。
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	Model No. / 型号
	X3201

	Resolution / 分辨率
	203 DPI

	Print Speed / 打印速度
	Max: 3.54 inch/s (Max: 90mm/s) / 最大：3.54 inch/s 最大：90mm/s

	Print Width / 打印宽度
	Max: 72mm / 最大：72mm

	Print Method / 打印方式
	Direct Thermal / 直接热敏

	Media Type / 介质类型
	Linerless label, Continuous Paper, Gap Paper / 无底纸标签、间隙标签纸或连续标签纸

	Media Width / 介质宽度
	Max: 75mm / 最大75mm

	Media Thickness / 介质厚度
	60μm~150μm

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ45mm / 最大外径Φ45mm

	Core Diameter / 管芯内径
	Supports only 1/2 inch (12.7mm) cores / 仅支持半英寸（12.7mm）

	Communication Interface / 通信接口
	Default: USB+BT; Optional: WiFi / 标配：USB+蓝牙 选配：WiFi

	Battery / 电池
	7.4V / 2000mAh Rechargeable Polymer Lithium Battery, supports printing with external power / 7.4V / 2000mAh可充电聚合物锂电池，可外接电源打印

	Charging / 充电
	5V/2A, full charge in 4 hours, supports power bank and phone charger / 5V充电，4小时内充满，支持充电宝、手机充电器充电

	Programming Language / 编程语言
	ESC, CPCL

	Product Size / 产品尺寸
	116x104x57mm (L x W x H) / 116x104x57mm (长宽高)

	Product Weight / 产品重量
	310g

	Working Environment / 工作环境
	0~50°C, 10%~80% RH (No Condensation) / 0~50℃，10%~80%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-20~60°C, 10%~90% RH (No Condensation) / -20~60℃，10%~90%不结露

	1D Barcode / 一维条码
	UPCA, UPCE, EAN8, EAN13, Code39, ITF25, Codabar, Code128, Code93

	2D Barcode / 二维条码
	QR Code, PDF417, DataMatrix

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC


Category 3: G/T Series Thermal Transfer Printers
G/T系列 热转印标签打印机
The G/T Series includes thermal transfer printers ranging from entry-level to high-performance models. These printers use thermal transfer or direct thermal printing methods, supporting ribbon printing for durable labels that resist scratching, fading, and environmental damage. Ideal for warehousing, retail, manufacturing, and healthcare industries.
G/T系列包含从入门级到高性能的热转印打印机。采用热转印或直接热敏打印方式，支持碳带打印，标签耐用，抗刮擦、抗褪色、抗环境损害。适用于仓储、零售、制造和医疗行业。
Product 6: G5 / G5 Pro
4-Inch High Cost-Effectiveness Thermal Transfer Printer / 4英寸高性价比热转印打印机
Durable and Cost-Effective / 耐用且经济高效。
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	Model No. / 型号
	G5 (203 DPI) / G5 Pro (300 DPI)

	Resolution / 分辨率
	G5: 203 DPI / G5 Pro: 300 DPI

	Print Speed / 打印速度
	G5: 2~6 inch/s (50.8~151.6mm/s); G5 Pro: 2~5 inch/s (50.8~127mm/s)

	Print Width / 打印宽度
	G5: 104mm / G5 Pro: 108mm

	Print Length / 标签长度
	5~750mm (both models)

	Print Method / 打印方式
	Thermal Transfer / Thermal Printing (Center Print) / 热转印/热敏式（居中打印）

	Print Command / 打印指令
	TSPL (Power-Down Save) / TSPL（掉电保存）

	Print Darkness / 打印浓度
	1~15 Concentration Levels / 1~15个浓度等级

	Memory / 存储器
	4M RAM / 8M Flash

	Interface / 通信接口
	Standard: USB; Optional: Bluetooth, WiFi, Network Port / 标配：USB  选配：蓝牙、WiFi、网口

	Graphics / 图形
	Only Supports bmp Download to Flash / 只支持bmp下载到flash

	1D Barcode / 一维条码
	Code 39, Code 93, Code 128, Code 128M, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E

	2D Barcode / 二维条码
	QR Code

	Character Set / 字符集
	Common Single-Byte Fonts: FONT 1 to FONT 5; Chinese 24x24, 16x16 Fonts / 常用单字节字体：FONT 1到FONT 5；中文24x24、16x16字体

	Character Enlargement/Rotation / 字符放大/旋转
	Can be Enlarged 1~10 Times Horizontally and Vertically, Rotatable Printing (0°, 90°, 180°, 270°) / 横纵向均可放大1~10倍，可旋转打印（0°、90°、180°、270°）

	Paper Type / 纸张类型
	Continuous Paper, Gap Paper, Folded Paper, Black Mark Paper, Perforated Paper / 连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸，穿孔纸

	Media Width / 介质幅宽
	10~118mm (liner inclusive / 含衬纸)

	Post-print Action / 介质处理
	Standard: Peel-off / 标配：撕离

	Paper Thickness / 纸厚（标签+底纸）
	0.06mm (2.36mil) ~ 0.254mm (10mil)

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ127mm / 最大外径Φ127mm

	Media Core I.D. / 纸卷轴心尺寸
	25.4mm (1") Min / 最小25.4mm（1英寸）

	Ribbon O.D. / 碳带外径
	Maximum 67mm / 最大67mm

	Ribbon Length / 碳带长度
	300m / 300米

	Ribbon Core I.D. / 碳带轴心尺寸
	25.4mm (1") / 25.4mm（1英寸）

	Ribbon Width / 碳带宽度
	Maximum 7mm / 最大7mm

	Ribbon Winding Direction / 碳带缠绕形式
	External Roll / 外卷式

	Paper Out Method / 出纸方式
	Front Paper Exit / 前出纸

	Power Supply / 电源
	Input: AC 100-240V, 50-60Hz / Output: DC24V-2.5A / 输入：AC 100-240V, 50-60Hz / 输出：DC24V-2.5A

	Working Environment / 工作环境
	5~40°C, 20%~90% RH (No Condensation) / 5~40℃，20%~90%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-5~55°C, 20%~93% RH (No Condensation) / -5~55℃，20%~93%不结露

	Printer Dimension / 产品尺寸
	280x210x170mm (L x W x H) / 长宽高

	Thermal Sheet Durability / 热敏片（耐磨性）
	30km

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC

	Other / 其他
	Supports USB Upgrade and Bug Fixes / 支持USB升级和修复bug等

	Sensors / 传感器
	Thermal Resistor (Overheat Protection) / 热敏电阻（过热保护）; Through Sensor (Automatic Label Recognition) / 穿透传感器（自动识别标签）; Micro Switch / 微动开关; Reflective Sensor / 反射传感器; Through Sensor (Paper Out Error) / 穿透传感器（缺纸报错）; Sensor (Media Alert Function) / 传感器（耗材报警功能）


Product 7: T4201 / T4301
4-Inch High Performance Thermal Transfer Printer / 4英寸高性能热转印打印机
Durable, Reliable and Fast / 耐用、可靠、打印快速。
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	Model No. / 型号
	T4201 (203 DPI) / T4301 (300 DPI)

	Resolution / 分辨率
	T4201: 203 DPI / T4301: 300 DPI

	Print Speed / 打印速度
	T4201: 2~6 inch/s (50.8~151.6mm/s); T4301: 2~5 inch/s (50.8~127mm/s)

	Print Width / 打印宽度
	T4201: 104mm / T4301: 108mm

	Print Length / 标签长度
	T4201: 5~2000mm / T4301: 5~1500mm

	Print Method / 打印方式
	Thermal Transfer / Thermal Printing (Center Print) / 热转印/热敏式（居中打印）

	Print Command / 打印指令
	TSPL, ZPLII (Power-Down Save) / TSPL、ZPLII（掉电保存）

	Print Darkness / 打印浓度
	1~15 Concentration Levels / 1~15个浓度等级

	Memory / 存储器
	32M RAM / 16M Flash

	Interface / 通信接口
	Standard: USB; Optional: Bluetooth, WiFi, Network Port / 标配：USB  选配：蓝牙、WiFi、网口

	Graphics / 图形
	Only Supports bmp Download to Flash / 只支持bmp下载到flash

	1D Barcode / 一维条码
	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5

	2D Barcode / 二维条码
	QR Code, PDF417, Data Matrix

	Character Set / 字符集
	Common Single-Byte Fonts: FONT 1 to FONT 5; Chinese 24x24, 16x16 Fonts / 常用单字节字体：FONT 1到FONT 5；中文24x24、16x16字体

	Character Enlargement/Rotation / 字符放大/旋转
	Can be Enlarged 1~10 Times Horizontally and Vertically, Rotatable Printing (0°, 90°, 180°, 270°) / 横纵向均可放大1~10倍，可旋转打印（0°、90°、180°、270°）

	Paper Type / 纸张类型
	Continuous Paper, Gap Paper, Folded Paper, Black Mark Paper, Perforated Paper / 连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸，穿孔纸

	Media Width / 介质幅宽
	10~118mm (liner inclusive / 含衬纸)

	Post-print Action / 介质处理
	Standard: Peel-off / Optional: Cutter / 标配：撕离 / 选配：切刀

	Paper Thickness / 纸厚（标签+底纸）
	0.06mm (2.36mil) ~ 0.254mm (10mil)

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ127mm / 最大外径Φ127mm

	Media Core I.D. / 纸卷轴心尺寸
	25.4mm (1") Min / 最小25.4mm（1英寸）

	Ribbon O.D. / 碳带外径
	Maximum 67mm / 最大67mm

	Ribbon Length / 碳带长度
	300m / 300米

	Ribbon Core I.D. / 碳带轴心尺寸
	25.4mm (1") / 25.4mm（1英寸）

	Ribbon Width / 碳带宽度
	30~110mm

	Ribbon Winding Direction / 碳带缠绕形式
	External Roll / 外卷式

	Paper Out Method / 出纸方式
	Front Paper Exit / 前出纸

	Power Supply / 电源
	Input: AC 100-240V, 50-60Hz / Output: DC24V-2.5A / 输入：AC 100-240V, 50-60Hz / 输出：DC24V-2.5A

	Working Environment / 工作环境
	5~40°C, 20%~90% RH (No Condensation) / 5~40℃，20%~90%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-5~55°C, 20%~93% RH (No Condensation) / -5~55℃，20%~93%不结露

	Printer Dimension / 产品尺寸
	280x210x170mm (L x W x H) / 长宽高

	Thermal Sheet Durability / 热敏片（耐磨性）
	30km

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC

	Other / 其他
	Supports USB Upgrade and Bug Fixes / 支持USB升级和修复bug等

	Sensors / 传感器
	Thermal Resistor (Overheat Protection) / 热敏电阻（过热保护）; Through Sensor (Automatic Label Recognition) / 穿透传感器（自动识别标签）; Micro Switch / 微动开关; Reflective Sensor / 反射传感器; Through Sensor (Paper Out Error) / 穿透传感器（缺纸报错）; Sensor (Media Alert Function) / 传感器（耗材报警功能）


Product 8: T4203 / T4303 / T4603
4-Inch High Resolution Thermal Transfer Printer / 4英寸高分辨率热转印打印机
High Resolution Printing / 高分辨率打印 (available in 203/300/600 DPI)
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	Model No. / 型号
	T4203 (203 DPI) / T4303 (300 DPI) / T4603 (600 DPI)

	Resolution / 分辨率
	T4203: 203 DPI / T4303: 300 DPI / T4603: 600 DPI

	Print Speed / 打印速度
	T4203: 2~8 inch/s (50.8~203.2mm/s); T4303: 2~6 inch/s (50.8~152.4mm/s); T4603: 2~4 inch/s (50.8~101.6mm/s)

	Print Width / 打印宽度
	T4203: 104mm / T4303: 108mm / T4603: 106mm

	Print Length / 标签长度
	T4203: 5~4000mm / T4303: 5~3000mm / T4603: 5~800mm

	Print Method / 打印方式
	Thermal Transfer / Thermal Printing (Center Print) / 热转印/热敏式（居中打印）

	Print Command / 打印指令
	TSPL, ZPLII (Power-Down Save) / TSPL、ZPLII（掉电保存）

	Print Darkness / 打印浓度
	1~15 Concentration Levels / 1~15个浓度等级

	Memory / 存储器
	64M RAM / 32M Flash

	Interface / 通信接口
	Standard: USB, Network Port, Serial Port, USB-Host; Optional: Bluetooth, WiFi, GPIO Expansion Interface / 标配：USB、网口、串口、USB-host  选配：蓝牙、WiFi、GPIO拓展接口

	Graphics / 图形
	Only Supports bmp Download to Flash / 只支持bmp下载到flash

	1D Barcode / 一维条码
	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5

	2D Barcode / 二维条码
	QR Code, PDF417, Data Matrix

	Character Set / 字符集
	Common Single-Byte Fonts: FONT 1 to FONT 5; Chinese 24x24, 16x16 Fonts / 常用单字节字体：FONT 1到FONT 5；中文24x24、16x16字体

	Character Enlargement/Rotation / 字符放大/旋转
	Can be Enlarged 1~10 Times Horizontally and Vertically, Rotatable Printing (0°, 90°, 180°, 270°) / 横纵向均可放大1~10倍，可旋转打印（0°、90°、180°、270°）

	Paper Type / 纸张类型
	Continuous Paper, Gap Paper, Folded Paper, Black Mark Paper, Perforated Paper / 连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸，穿孔纸

	Media Width / 介质幅宽
	10~118mm (liner inclusive / 含衬纸)

	Post-print Action / 介质处理
	Standard: Peel-off / Optional: Cutter / 标配：撕离 / 选配：切刀

	Paper Thickness / 纸厚（标签+底纸）
	0.06mm (2.36mil) ~ 0.254mm (10mil)

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ127mm / 最大外径Φ127mm

	Media Core I.D. / 纸卷轴心尺寸
	25.4mm (1") Min / 最小25.4mm（1英寸）

	Ribbon O.D. / 碳带外径
	Maximum 67mm / 最大67mm

	Ribbon Length / 碳带长度
	300m / 300米

	Ribbon Core I.D. / 碳带轴心尺寸
	25.4mm (1") / 25.4mm（1英寸）

	Ribbon Width / 碳带宽度
	30~110mm

	Ribbon Winding Direction / 碳带缠绕形式
	External Roll / 外卷式

	Paper Out Method / 出纸方式
	Front Paper Exit / 前出纸

	Power Supply / 电源
	Input: AC 100-240V, 50-60Hz / Output: DC24V-2.5A / 输入：AC 100-240V, 50-60Hz / 输出：DC24V-2.5A

	Working Environment / 工作环境
	5~40°C, 20%~90% RH (No Condensation) / 5~40℃，20%~90%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-5~55°C, 20%~93% RH (No Condensation) / -5~55℃，20%~93%不结露

	Printer Dimension / 产品尺寸
	280x210x170mm (L x W x H) / 长宽高

	Thermal Sheet Durability / 热敏片（耐磨性）
	30km

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC

	Other / 其他
	Supports USB Upgrade and Bug Fixes / 支持USB升级和修复bug等

	Sensors / 传感器
	Thermal Resistor (Overheat Protection) / 热敏电阻（过热保护）; Through Sensor (Automatic Label Recognition) / 穿透传感器（自动识别标签）; Micro Switch / 微动开关; Reflective Sensor / 反射传感器; Through Sensor (Paper Out Error) / 穿透传感器（缺纸报错）; Sensor (Media Alert Function) / 传感器（耗材报警功能）


Product 9: T4205 / T4305
4-Inch Enterprise RFID Thermal Transfer Printer / 4英寸企业级RFID热转印打印机
This printer is ideal for RFID applications in the retail, manufacturing and healthcare industries. / 非常适合零售、制造和医疗保健行业的RFID应用。
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	Model No. / 型号
	T4205 (203 DPI) / T4305 (300 DPI)

	Resolution / 分辨率
	T4205: 203 DPI / T4305: 300 DPI

	Print Speed / 打印速度
	T4205: 2~8 inch/s (RFID mode: 3inch/s); T4305: 2~6 inch/s (RFID mode: 3inch/s)

	Print Width / 打印宽度
	T4205: 104mm / T4305: 108mm

	Print Length / 标签长度
	T4205: 5~4000mm / T4305: 5~3000mm

	Print Method / 打印方式
	Thermal Transfer / Thermal Printing (Center Print) / 热转印/热敏式（居中打印）

	Print Command / 打印指令
	TSPL, ZPLII (Power-Down Save) / TSPL、ZPLII（掉电保存）

	Print Darkness / 打印浓度
	1~15 Concentration Levels / 1~15个浓度等级

	Memory / 存储器
	64M RAM / 32M Flash

	Interface / 通信接口
	Standard: USB, Network Port, Serial Port, USB-Host; Optional: Bluetooth, WiFi / 标配：USB、网口、串口、USB-host  选配：蓝牙、WiFi

	Graphics / 图形
	Only Supports bmp Download to Flash / 只支持bmp下载到flash

	1D Barcode / 一维条码
	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5

	2D Barcode / 二维条码
	QR Code, PDF417, Data Matrix

	Character Set / 字符集
	Common Single-Byte Fonts: FONT 1 to FONT 5; Chinese 24x24, 16x16 Fonts / 常用单字节字体：FONT 1到FONT 5；中文24x24、16x16字体

	Character Enlargement/Rotation / 字符放大/旋转
	Can be Enlarged 1~10 Times Horizontally and Vertically, Rotatable Printing (0°, 90°, 180°, 270°) / 横纵向均可放大1~10倍，可旋转打印（0°、90°、180°、270°）

	Paper Type / 纸张类型
	Continuous Paper, Gap Paper, Folded Paper, Black Mark Paper, Perforated Paper / 连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸，穿孔纸

	Media Width / 介质幅宽
	10~118mm (liner inclusive / 含衬纸)

	Post-print Action / 介质处理
	Standard: RFID / 标配：RFID

	Paper Thickness / 纸厚（标签+底纸）
	0.06mm (2.36mil) ~ 0.254mm (10mil)

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ127mm / 最大外径Φ127mm

	Media Core I.D. / 纸卷轴心尺寸
	25.4mm (1") Min / 最小25.4mm（1英寸）

	Ribbon O.D. / 碳带外径
	Maximum 67mm / 最大67mm

	Ribbon Length / 碳带长度
	300m / 300米

	Ribbon Core I.D. / 碳带轴心尺寸
	25.4mm (1") / 25.4mm（1英寸）

	Ribbon Width / 碳带宽度
	30~110mm

	Ribbon Winding Direction / 碳带缠绕形式
	External Roll / 外卷式

	Paper Out Method / 出纸方式
	Front Paper Exit / 前出纸

	Power Supply / 电源
	Input: AC 100-240V, 50-60Hz / Output: DC24V-2.5A / 输入：AC 100-240V, 50-60Hz / 输出：DC24V-2.5A

	Working Environment / 工作环境
	5~40°C, 20%~90% RH (No Condensation) / 5~40℃，20%~90%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-5~55°C, 20%~93% RH (No Condensation) / -5~55℃，20%~93%不结露

	Printer Dimension / 产品尺寸
	280x210x170mm (L x W x H) / 长宽高

	Thermal Sheet Durability / 热敏片（耐磨性）
	30km

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC

	Other / 其他
	Supports USB Upgrade and Bug Fixes / 支持USB升级和修复bug等

	Sensors / 传感器
	Thermal Resistor (Overheat Protection) / 热敏电阻（过热保护）; Through Sensor (Automatic Label Recognition) / 穿透传感器（自动识别标签）; Micro Switch / 微动开关; Reflective Sensor / 反射传感器; Through Sensor (Paper Out Error) / 穿透传感器（缺纸报错）; Sensor (Media Alert Function) / 传感器（耗材报警功能）


Category 4: Z Series Industrial Thermal Transfer Printers
Z系列 工业级热转印打印机
The Z Series features compact industrial-grade thermal transfer printers built for high-performance and high-volume printing. Designed for demanding industrial environments with robust construction and advanced features.
Z系列采用紧凑型工业级热转印打印机设计，专为高性能和大批量打印而设计。适用于严苛的工业环境，坚固耐用，功能先进。
Product 10: Z4301 / Z4601
4-Inch Compact Industrial Thermal Transfer Printer / 4英寸紧凑型工业热转印打印机
Built for high-performance and high-volume printing. / 专为高性能和大批量打印而设计。
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	Model No. / 型号
	Z4301 (300 DPI) / Z4601 (600 DPI)

	Resolution / 分辨率
	Z4301: 300 DPI / Z4601: 600 DPI

	Print Speed / 打印速度
	Z4301: 2~6 inch/s (50.8~152.4mm/s); Z4601: 2~4 inch/s (50.8~101.6mm/s)

	Print Width / 打印宽度
	Z4301: 108mm / Z4601: 106mm

	Print Length / 标签长度
	Z4301: 5~3000mm / Z4601: 5~800mm

	Print Method / 打印方式
	Thermal Transfer / Thermal Printing (Center Print) / 热转印/热敏式（居中打印）

	Print Command / 打印指令
	TSPL, ZPLII (Power-Down Save) / TSPL、ZPLII（掉电保存）

	Print Darkness / 打印浓度
	1~15 Concentration Levels / 1~15个浓度等级

	Memory / 存储器
	32M RAM / 16M Flash

	Interface / 通信接口
	Standard: USB, Bluetooth, WiFi, Network Port, Serial Port / 标配：USB、蓝牙、WiFi、网口、串口

	Graphics / 图形
	Only Supports bmp Download to Flash / 只支持bmp下载到flash

	1D Barcode / 一维条码
	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5

	2D Barcode / 二维条码
	QR Code, PDF417, Data Matrix

	Character Set / 字符集
	Common Single-Byte Fonts: FONT 1 to FONT 5; Chinese 24x24, 16x16 Fonts / 常用单字节字体：FONT 1到FONT 5；中文24x24、16x16字体

	Character Enlargement/Rotation / 字符放大/旋转
	Can be Enlarged 1~10 Times Horizontally and Vertically, Rotatable Printing (0°, 90°, 180°, 270°) / 横纵向均可放大1~10倍，可旋转打印（0°、90°、180°、270°）

	Paper Type / 纸张类型
	Continuous Paper, Gap Paper, Folded Paper, Black Mark Paper, Perforated Paper / 连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸，穿孔纸

	Media Width / 介质幅宽
	10~118mm (liner inclusive / 含衬纸)

	Post-print Action / 介质处理
	Standard: Peel-off / Optional: Cutter / 标配：撕离 / 选配：切刀

	Paper Thickness / 纸厚（标签+底纸）
	0.06mm (2.36mil) ~ 0.254mm (10mil)

	Media O.D. / 纸卷外径
	Maximum Φ200mm / 最大外径Φ200mm

	Media Core I.D. / 纸卷轴心尺寸
	25.4mm (1") Min / 最小25.4mm（1英寸）

	Ribbon O.D. / 碳带外径
	Maximum 67mm / 最大67mm

	Ribbon Length / 碳带长度
	300m / 300米

	Ribbon Core I.D. / 碳带轴心尺寸
	25.4mm (1") / 25.4mm（1英寸）

	Ribbon Width / 碳带宽度
	30~110mm

	Ribbon Winding Direction / 碳带缠绕形式
	External Roll / 外卷式

	Paper Out Method / 出纸方式
	Front Paper Exit / 前出纸

	Power Supply / 电源
	Input: AC 100-240V, 50-60Hz / Output: DC24V-2.5A / 输入：AC 100-240V, 50-60Hz / 输出：DC24V-2.5A

	Working Environment / 工作环境
	5~40°C, 20%~90% RH (No Condensation) / 5~40℃，20%~90%不结露

	Storage Environment / 贮存环境
	-5~55°C, 20%~93% RH (No Condensation) / -5~55℃，20%~93%不结露

	Printer Dimension / 产品尺寸
	364x281x228mm (L x W x H) / 长宽高

	Thermal Sheet Durability / 热敏片（耐磨性）
	30km

	Safety Certificates / 产品认证
	FCC, CE, CCC

	Other / 其他
	Supports USB Upgrade and Bug Fixes / 支持USB升级和修复bug等

	Sensors / 传感器
	Thermal Resistor (Overheat Protection) / 热敏电阻（过热保护）; Through Sensor (Automatic Label Recognition) / 穿透传感器（自动识别标签）; Micro Switch / 微动开关; Reflective Sensor / 反射传感器; Through Sensor (Paper Out Error) / 穿透传感器（缺纸报错）; Sensor (Media Alert Function) / 传感器（耗材报警功能）


Appendix: Corrections Made to Original PDF
纠正说明 / Corrections
G5/G5 Pro 打印方式：原文PDF中G5/G5 Pro的打印方式写为"Thermal Transfer/Thermal Printing"，但实际上G5系列支持热转印和直接热敏两种模式（居中打印）。已在文档中明确标注。
T4201/T4301 打印指令：原文PDF中英文部分写为"TSPL、ZPLII"，中文部分也写为"TSPL、ZPLII"，已统一为"TSPL, ZPLII"。
T4203/T4303/T4603 接口：原文PDF中该系列标配接口包含"USB-host"和"GPIO Expansion Interface"，但T4205/T4305中未包含GPIO拓展接口。此差异已保留（可能是产品定位差异），建议与产品部门确认。
Z4301/Z4601 纸卷外径：原文PDF中Z系列最大纸卷外径为Φ200mm（其他系列为Φ127mm），这是工业级打印机的特点，已如实保留。
X3201 介质宽度：原文PDF中英文部分写为"MAX: 75mm"，中文部分写为"最大：75mm"，已统一。注意X3201的打印宽度（Max 72mm）和介质宽度（Max 75mm）是两个不同参数。
统一格式：原文PDF中部分参数的单位格式不统一（如°C vs ℃, μm vs um等），已在文档中统一为国际标准格式。
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